HIGH-PERFORMANCE MULTIKANAL DIGITAL VERSTÄRKERENDSTUFE

Beschreibung:
Die IDA-Verstärkerendstufenserie ist die neueste Digitalendstufenlösung von ITEC, speziell für den Einsatz bei Festinstallationen geeignet, die dank innovativer Technik eine hocheffiziente und damit auch besonders stromsparende Lösung darstellt, die auch mit geringer Gehäusegröße eine hohe Leistungsdichte abdecken kann. Die verbauten Class-D-Module zeichnen sich durch sehr hohen Wirkungsgrad, einer exzellenten Klangqualität, und perfekter Dynamik aus. Die Einzelkanäle können gebrückt werden, parallelgeschaltet oder auch parallel gebrückt betrieben werden, was eine hohe Flexibilität an gewünschten Ausgangsleistungen zu Folge hat.

Technische Daten:
Ausgangsleistung:		4 x 150 W @ 4 Ohm
THD + N (von 0.1 W bis 50% Last):	< 0.05 %
Fremdspannungsabstand:		
(20 Hz – 20 kHz, A-gewichtet, @ 8 Ω):	> 115 dB
Eingangswiderstand:		20 kOhm
Frequenzgang @ -3dB:		10 Hz – 30 kHz
Spannungsverstärkung:		35dB
Leistungsbedarf Standby IDA-4:		10 W
Audio-Eingangsspannungsbereich:		6 dB
Abmessungen (B x H x T):		482 x 88,5 x 325 mm
Gewicht:		4,1 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		ITEC IDA4-600

1 ST	EH ...........	€ ...............

HIGH-PERFORMANCE MULTIKANAL DIGITAL VERSTÄRKERENDSTUFE

Beschreibung:
Die IDA-Verstärkerendstufenserie ist die neueste Digitalendstufenlösung von ITEC, speziell für den Einsatz bei Festinstallationen geeignet, die dank innovativer Technik eine hocheffiziente und damit auch besonders stromsparende Lösung darstellt, die auch mit geringer Gehäusegröße eine hohe Leistungsdichte abdecken kann. Die verbauten Class-D-Module zeichnen sich durch sehr hohen Wirkungsgrad, einer exzellenten Klangqualität, und perfekter Dynamik aus. Die Einzelkanäle können gebrückt werden, parallelgeschaltet oder auch parallel gebrückt betrieben werden, was eine hohe Flexibilität an gewünschten Ausgangsleistungen zu Folge hat.

Technische Daten:
Ausgangsleistung:		4 x 750 W @ 4 Ohm
THD + N (von 0.1 W bis 50% Last):	< 0.05 %
Fremdspannungsabstand:		
(20 Hz – 20 kHz, A-gewichtet, @ 8 Ω):	> 115 dB
Eingangswiderstand:		20 kOhm
Frequenzgang @ -3dB:		10 Hz – 30 kHz
Spannungsverstärkung:		35dB
Leistungsbedarf Standby IDA-4:		10 W
Audio-Eingangsspannungsbereich:		6 dB
Abmessungen (B x H x T):		482 x 88,5 x 325 mm
Gewicht:		4,7 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		ITEC IDA4-3000

1 ST	EH ...........	€ ...............

HIGH-PERFORMANCE MULTIKANAL DIGITAL VERSTÄRKERENDSTUFE

Beschreibung:
Die IDA-Verstärkerendstufenserie ist die neueste Digitalendstufenlösung von ITEC, speziell für den Einsatz bei Festinstallationen geeignet, die dank innovativer Technik eine hocheffiziente und damit auch besonders stromsparende Lösung darstellt, die auch mit geringer Gehäusegröße eine hohe Leistungsdichte abdecken kann. Die verbauten Class-D-Module zeichnen sich durch sehr hohen Wirkungsgrad, einer exzellenten Klangqualität, und perfekter Dynamik aus. Die Einzelkanäle können gebrückt werden, parallelgeschaltet oder auch parallel gebrückt betrieben werden, was eine hohe Flexibilität an gewünschten Ausgangsleistungen zu Folge hat.

Technische Daten:
Ausgangsleistung:		8 x 150 W @ 4 Ohm
THD + N (von 0.1 W bis 50% Last):	< 0.05 %
Fremdspannungsabstand:		
(20 Hz – 20 kHz, A-gewichtet, @ 8 Ω):	> 115 dB
Eingangswiderstand:		20 kOhm
Frequenzgang @ -3dB:		10 Hz – 30 kHz
Spannungsverstärkung:		35dB
Leistungsbedarf Standby IDA-8:		20 W
Audio-Eingangsspannungsbereich:		6 dB
Abmessungen (B x H x T):		482 x 88,5 x 325mm
Gewicht:		6,1 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		ITEC IDA8-1200

1 ST	EH ...........	€ ...............

HIGH-PERFORMANCE MULTIKANAL DIGITAL VERSTÄRKERENDSTUFE

Beschreibung:
Die IDA-Verstärkerendstufenserie ist die neueste Digitalendstufenlösung von ITEC, speziell für den Einsatz bei Festinstallationen geeignet, die dank innovativer Technik eine hocheffiziente und damit auch besonders stromsparende Lösung darstellt, die auch mit geringer Gehäusegröße eine hohe Leistungsdichte abdecken kann. Die verbauten Class-D-Module zeichnen sich durch sehr hohen Wirkungsgrad, einer exzellenten Klangqualität, und perfekter Dynamik aus. Die Einzelkanäle können gebrückt werden, parallelgeschaltet oder auch parallel gebrückt betrieben werden, was eine hohe Flexibilität an gewünschten Ausgangsleistungen zu Folge hat.

Technische Daten:
Ausgangsleistung:		4 x 150 W @ 4 Ohm
		4 x 750 W @ 4 Ohm
THD + N (von 0.1 W bis 50% Last):	< 0.05 %
Fremdspannungsabstand:		
(20 Hz – 20 kHz, A-gewichtet, @ 8 Ω):	> 115 dB
Eingangswiderstand:		20 kOhm
Frequenzgang @ -3dB:		10 Hz – 30 kHz
Spannungsverstärkung:		35dB
Leistungsbedarf Standby IDA-8:		20 W
Audio-Eingangsspannungsbereich:		6 dB
Abmessungen (B x H x T):		482 x 88,5 x 325mm
Gewicht:		6,7 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		ITEC IDA8-3600

1 ST	EH ...........	€ ...............

HIGH-PERFORMANCE MULTIKANAL DIGITAL VERSTÄRKERENDSTUFE

Beschreibung:
Die IDA-Verstärkerendstufenserie ist die neueste Digitalendstufenlösung von ITEC, speziell für den Einsatz bei Festinstallationen geeignet, die dank innovativer Technik eine hocheffiziente und damit auch besonders stromsparende Lösung darstellt, die auch mit geringer Gehäusegröße eine hohe Leistungsdichte abdecken kann. Die verbauten Class-D-Module zeichnen sich durch sehr hohen Wirkungsgrad, einer exzellenten Klangqualität, und perfekter Dynamik aus. Die Einzelkanäle können gebrückt werden, parallelgeschaltet oder auch parallel gebrückt betrieben werden, was eine hohe Flexibilität an gewünschten Ausgangsleistungen zu Folge hat.

Technische Daten:
Ausgangsleistung:		8 x 750 W @ 4 Ohm
THD + N (von 0.1 W bis 50% Last):	< 0.05 %
Fremdspannungsabstand:		
(20 Hz – 20 kHz, A-gewichtet, @ 8 Ω):	> 115 dB
Eingangswiderstand:		20 kOhm
Frequenzgang @ -3dB:		10 Hz – 30 kHz
Spannungsverstärkung:		35dB
Leistungsbedarf Standby IDA-8:		20 W
Audio-Eingangsspannungsbereich:		6 dB
Abmessungen (B x H x T):		482 x 88,5 x 325mm
Gewicht:		6,7 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		ITEC IDA8-6000

1 ST	EH ...........	€ ...............